# Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

## Information om projektet

* Fastighetsbeteckning: *Fastighet 1*
* Beräknad byggstart (datum): *2022-09-26*
* Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
* Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
* Åtgärd: **Installation av skorsten och eldstad**
* Entreprenadform: *Totalentreprenad*

## Alla som deltagit i riskbedömning

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post |
| *RITAD AV (ARKITEKT)* | *Malin Arvidsson* | *MA* | *Privatperson* | *0700- 00 00 00* | *malin.arvidsson@mejladress.se* |
| *INSTALALTÖR* | *Mats Eld* | *ME* | *Installationsföretaget AB* | *0700- 00 00 00* | *mats.eld@mejladress.se* |
| *KONTROLLANT* | *Johanna Ali* | *JA* | *Sotar’n AB* | *0700- 00 00 00* | *johanna.ali@mejladress.se* |
|  |  |  |  |  |  |

## Risker och åtgärder

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifierad risk | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Åtgärd | Ansvar |
| Risk för brandspridning/antändning av golv på grund av spill, glöd eller gnistor | *4* | *5* | *20* | Kontrollera att eldstadsplan finns monterad och är tillräckligt stor | *Johanna Ali* |
| Risk att underlaget inte har tillräcklig bärförmåga  | *2* | *5* | *10* | Kontrollera att underlaget har tillräcklig bärförmåga | *Mats Eld* |
| Risk att eldstad samt rökkanal monteras felaktigt | *2* | *5* | *10* | Kontrollera att monteringsanvisningar för eldstaden och rökkanalen har följts | *Mats Eld* |
| Risk att eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) samt verkningsgrad inte följer gällande föreskrifter | *2* | *5* | *10* | Kontrollera att eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) samt verkningsgrad följer gällande föreskrifter | *Malin Arvidsson* |
| Risk att skorsten inte är tillräckligt hög för att erhålla god skorstensverkan samt förhindra att olägenheter uppstår i byggnadens omgivning | *2* | *4* | *8* | Kontrollera att skorstenen mynnar över nock samt minst 1 meter över taktäckningsmaterial | *Johanna Ali* |
| Risk att skorstenen placeras felaktigt så att rökgaser/avgaser förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster/dörrar eller närliggande byggnader | *2* | *4* | *8* | Kontrollera att skorstenen placeras inte så att rökgaser/avgaser inte förs tillbaka till byggnaden eller närliggande byggnader | *Mats Eld* |
| Risk att taksäkerhetsanordningar inte är monterade korrekt | *3* | *4* | *12* | Kontrollera att taksäkerhetsanordningar är monterade korrekt | *Mats Eld* |
| Risk för fuktskador/läckage vid genomföringar kring skorsten på tak  | *3* | *5* | *15* | Kontrollera att det är tätt runt skorstenens genomföring av yttertaket samt att korrekt tätningar används | *Mats Eld* |
| Risk att intyg för första besiktning inte lämnas in till byggnadsnämnden | *3* | *2* | *6* | Kontrollera att utförd täthetsprovning och godkännande av brandskydd (Sotarintyg) är utförd (lämnas in till byggnadsnämnden) | *Johanna Ali* |